




USB 转 RS485/TTL 转换器
使用说明书 / User Manual
文档版本：V1.0
适用型号：USB 转 485/TTL
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图 1 转换器正面（含接线端子与状态指示灯）


一、产品概述
本转换器用于将计算机或主控设备的 USB 接口扩展为 RS-485 差分总线接口，同时预留 TTL 电平收发端子，便于直接连接单片机、传感器、PLC、变频器、智能仪表等终端设备。产品采用一体式 USB-A 插头设计，无需额外供电线，适合工业现场调试、数据采集、设备配置等场景。
	核心用途
· PC 与 RS-485 总线设备通信
· 串口调试、参数配置、固件升级
· 短距离 TTL 电平透传



二、外观与接口
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图 2 正面视图
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图 3 侧视/轴测图



2.1 接线端子定义
绿色螺钉端子从左至右（面向端子方向）依次为：
	端子
	说明

	A
	RS-485 差分信号 A（D+ / 非反相端）

	B
	RS-485 差分信号 B（D- / 反相端）

	GND
	信号地 / 电源负极参考

	5V
	5V 电源输出（可为外部小功率模块供电）



2.2 状态指示灯
	指示灯
	状态
	含义

	RX
	闪烁
	USB 端正在接收数据

	TX
	闪烁
	USB 端正在发送数据

	RX / TX
	常灭
	无数据交换



三、技术参数
	参数说明
下表为该类转换器的典型参数。出厂批次不同，芯片方案、波特率上限、保护等级可能存在差异，请以实际产品规格标签或出厂检测报告为准。



	项目
	典型值 / 说明

	USB 接口
	USB 2.0 Type-A，兼容 USB 3.0 端口

	串口协议
	RS-485 半双工 + TTL（UART）

	波特率
	常见 300 bps ~ 115200 bps（部分方案支持更高）

	数据位
	5 / 6 / 7 / 8 位

	停止位
	1 / 1.5 / 2 位

	校验
	无校验 / 奇校验 / 偶校验 / Mark / Space

	流控
	无硬件流控

	输出电源
	5V（由 USB 总线供电，输出能力受限于 USB 端口）

	工作温度
	0℃ ~ +70℃（商业级）；工业级型号请以标签为准

	防护
	常见 TVS 瞬态抑制、自恢复保险丝（以具体批次为准）

	支持系统
	Windows 7/8/10/11、Linux、macOS、Android（需 OTG）



四、驱动安装
主流操作系统（Windows 10/11、多数 Linux 发行版、macOS）通常可自动识别本转换器并加载通用 USB 转串口驱动，实现“即插即用”。若设备管理器中未出现 COM 口，请按以下步骤处理：
1. 将转换器插入计算机 USB 端口。
2. 打开系统“设备管理器”，查看“端口（COM 和 LPT）”下是否新增 COM 口。
3. 若出现黄色感叹号，记录硬件 ID（如 USB\VID_XXXX&PID_XXXX）。
4. 访问芯片厂商官网或随货光盘，下载对应驱动并安装。
5. 安装完成后重新插拔设备，确认 COM 口号。
	提示
常见 USB 转串口芯片方案包括 CH340、CP2102、FT232、PL2303 等。不同方案驱动不通用，请根据设备管理器中的硬件 ID 选择正确驱动。



五、接线与使用
5.1 RS-485 总线接线
将本转换器作为 RS-485 主站或从站接入总线时，按“手牵手”菊花链方式连接：
· A 接 A：本机 A 端子连接对方 A 端子
· B 接 B：本机 B 端子连接对方 B 端子
· GND 建议共地：长距离或电磁环境复杂时，将 GND 与设备地相连
	重要
· RS-485 为差分信号，不可将 A、B 接反，否则会导致通信异常或数据乱码。
· 总线两端建议各接 120Ω 终端电阻，尤其在长距离或高速通信时。
· 避免将 485 总线接成星型或树型拓扑，以减少信号反射。



5.2 TTL 接线
本转换器可输出 TTL 电平 UART 信号，适用于 3.3V/5V 单片机系统（以实际芯片电平为准）。接线对应关系：
	转换器端子
	连接目标

	TX
	目标设备的 RX

	RX
	目标设备的 TX

	GND
	目标设备的 GND

	5V
	如需供电，可接目标设备 5V 输入（注意电流限制）



5.3 软件配置
1. 打开串口调试助手（如 SSCOM、XCOM、Putty、Modbus Poll 等）。
2. 选择正确的 COM 口号。
3. 设置波特率、数据位、停止位、校验方式，与对端设备保持一致。
4. 点击"打开串口"，发送测试数据并观察 RX/TX 指示灯。
六、配合「调试通」串口调试助手使用
推荐使用配套的 调试通（DebugPass） 串口调试助手完成本转换器的连接与数据收发。该工具支持串口与蓝牙串口，可在同一界面完成端口选择、参数设置、ASCII/HEX 收发与定时发送。
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图 4 调试通串口调试助手主界面
6.1 操作步骤
1. 将本转换器插入计算机 USB 端口，确认设备管理器中出现对应 COM 口。
2. 启动调试通，点击左侧 新增串口。
3. 在"串口配置"区域选择本转换器对应的 COM 口。
4. 设置通信参数：波特率、数据位、校验位、停止位、流控，必须与对端 RS-485/TTL 设备完全一致。
常用组合示例：115200 / 8 / 无(N) / 1 / 无。
5. 根据需要勾选 DTR、RTS 信号线（多数透传场景保持默认即可）。
6. 点击 打开串口，状态正常后按钮变为可发送状态。
7. 在发送区输入内容，可切换 ASCII / HEX 显示与发送模式；勾选"定时发送"可设定周期自动发送。
8. 观察接收区回显，同时确认转换器 RX/TX 指示灯闪烁。
	快速自检
· 若暂时没有对端设备，可用跳线将本转换器的 TX 与 RX 短接，自发自收验证端口与软件是否正常。
· 确认自发自收正常后，再接入真实 RS-485/TTL 设备排查线路问题。



	参数一致性
调试通的参数设置与对端设备任何一项不一致（尤其是波特率与校验位），都会导致接收乱码或无回显。排查时优先逐项核对这四个参数。


七、常见问题与排查
	现象
	可能原因
	处理建议

	设备管理器无 COM 口
	驱动未安装 / USB 口供电不足
	安装对应芯片驱动；更换 USB 口或带外接供电的 HUB

	有 COM 口但无法通信
	波特率等参数不一致 / A、B 接反
	核对双方串口参数；交换 A、B 线序

	数据乱码
	波特率错误 / 地线浮动 / 线过长
	统一波特率；共地；缩短线缆或降低波特率

	通信时断时续
	总线未加终端电阻 / 电磁干扰
	总线两端加 120Ω 电阻；使用屏蔽双绞线

	RX/TX 灯不亮
	未发送数据 / 串口未打开
	确认串口已打开；发送测试数据


八、安全与维护
· 插拔设备前，请尽量先关闭相关串口软件，避免系统异常。
· 接线时请确认设备断电或处于安全状态，避免带电插拔导致接口损坏。
· 5V 输出端仅供小功率模块使用，禁止短路或大电流负载。
· 避免在强酸、强碱、高湿、强电磁干扰环境中使用或存放。
· 请勿自行拆解外壳，以免损坏内部元器件或失去保修资格。
九、包装清单
· USB 转 RS485/TTL 转换器 × 1
· 使用说明书 × 1
· （部分批次可能附赠驱动光盘或接线端子，请以实际包装为准）
[bookmark: _GoBack]本说明书仅供参考，产品以实物为准。
如有技术参数更新，恕不另行通知。
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